1. Pytanie: Czy jeżeli oferent odbył wizję lokalną przed pierwszym postępowaniem to czy może ona zostać zaliczona na poczet startu w obecnym postępowaniu?
TAK. Zamawiający uwzględni odbytą wizję lokalną w ramach poprzedniego postępowania przetargowego.
2. Rozumiem, że zdemontowane elementy należy złożyć w miejscu demontażu np. na paletach lub innych dostarczonych przez Zamawiającego.
TAK, na paletach w miejscu demontażu bramy 
3. Na czym jeszcze polegać miałoby zabezpieczenie zdemontowanych elementów?
Zabezpieczeniu mniejszych elementów w opakowaniu 
4. Pytanie: rozumiem, że wymiana obróbek dotyczyć będzie tylko w tych przypadkach, kiedy demontaż istniejących będzie konieczny podczas demontażu bram czy również w przypadku, kiedy będą one uszkodzone, ale nie związane z realizowaną wymianą?
TAK – pod warunkiem, że uszkodzone obróbki nie będą miały wpływu na szczelność zamontowanej nowej bramy 
5. W bramie z drzwiami przejściowymi wsp. U nie jest osiągalny na poziomie 1.3 niezależnie od Producenta czy grubości panela. Czy wobec tego dopuszczacie Państwo bramy gr. 40mm o współczynniku na wyższym poziomie, odpowiednio 2.1 W/m2K dla bram 2200x2600 i 1.8 W/m2K dla bram 3000x3000?
Obniżenie wsp. U do poziomu 1.4-1.6 zapewnia brama niemieckiego producenta, jednak wykonanie bramy w takim wariancie wiąże się z dopłatą sięgającą nawet 70% ceny bram renomowanych polskich producentów.
Ze względów ekonomicznych Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie bram o współczynnikach nie przekraczających podanych wyżej wartości dla poszczególnych bram.
6. Pytanie: proszę o opisanie na czym polegać ma zwiększona wytrzymałość?
W przypadku bram od wiodących producentów z krajowego rynku istnieje możliwość wyposażenia bram w podwójne zawiasy i podwójne wsporniki rolek prowadzących.
Zakres wzmocnienia powinno obejmować zastosowanie:
· podwójnych zawiasów bocznych, 
· podwójne uchwyty rolek, 
· stalowego profilu wzmacniającego panel od wewnętrznej strony bramy. 
7. Czy potencjalny front robót może obejmować 2-3 otwory bramowe jednocześnie? 
Powyższe będzie zależało od uzgodnienia z danym Najemcą. 
8. Przygotowanie bramy pod przyszły ewentualny montaż napędu. Standardowo przygotowanie bramy polega na: a) wydłużeniu wałka b) montażu czujnika otwarcia drzwi przejściowych c) zastosowania odpowiedniej uszczelki dolnej pozwalającej na montaż czujników listwy optycznej zabezpieczającej krawędź dolną. W przypadku bram z drzwiami z niskim progiem ta ostatnia czynność nie może zostać wykonana z uwagi na aluminiowy sztywny próg. W takim układzie pozostaje możliwość zamontowania kurtyny świetlnej lub przygotowania dolnego progu pod montaż innego zabezpieczenia krawędzi dolnej np. fotokomórki wyprzedzającej, co z kolei wiąże się z frezowaniem progu w warunkach fabrycznych. W bramach o wysokości poniżej 2700mm nie ma możliwości zastosowania powszechnie stosowanych kurtyn świetlnych, które standardowo są po prostu dłuższe.
Zamawiający nie narzuca rozwiązania technicznego Oferentowi jakie zamierza przyjąć, w zakresie bezpieczeństwa przed zgnieceniem przez zamykającą się bramę. W przypadku nieprzedstawienia rozwiązania technicznego przez oferenta na etapie składania oferty lub uzupełnienia oferty w ramach wezwania do oferta o te informacje w czasie rozpatrywania ofert, oferta zostanie odrzucona z postępowania.
9. Wskazane jest prowadzenie wysokie wyrażone jako HL. Akurat nadproże o wysokości 600mm jest punktem granicznym pomiędzy wysokim i standardowym. Zatem czy możemy zastosować dowolne prowadzenie z warunkiem, że wykorzystana zostanie cała wartość dostępnego nadproża? 
Prowadnice bram należy dostosować do istniejących warunków zabudowy z pełnym wykorzystaniem dostępnej wysokości nadproża tak aby prowadnice poziome zamontować jak najwyżej. Zamawiający nie dopuszcza montażu prowadnic niżej niż w obecnie zamontowanych bramach.  W tym celu Zamawiający zobowiązał oferentów od wykonania wizji lokalnej miejsca montażu nowych bram.
10. Powłoka lakieru wewnętrznej strony płaszcza w RAL 9016. Standardowym kolorem dla malowania paneli od wewnątrz jest RAL 9002, czy akceptujecie Państwo panele w RAL 9002 od wewnątrz?
Tak akceptujemy kolor 9002
11. Kolor okuć drzwi przejściowych. Czy okucia drzwi przejściowych mogą/muszą być wykonane w kolorze dowolnym (paleta RAL), kolorze zbliżonym (np. RAL 6002) czy kolorze identycznym jak płaszcz bramy (RAL 6005)?
Kolor okucia drzwi przejściowych zostaną zaakceptowane po dokonaniu wyboru Wykonawcy.  Zamawiający rozważa na tym etapie okucia w kolorze srebrnym lub kolorze bramy.   

